**基本信息：**

5GC server 10.15.196.207， root/xglab

OAM 网管： http:// 10.15.196.207 admin/admin

Speedtest: 10.0.0.1:8080

10.0.0.1 核心网网段

10.20.0.1 终端的网段 internet

10.20.1.1 ims

可以增加

以下分别对应的网段去10.15.196.207 去查看，每个终端都要配下面两个

ims

internet

主要就用三个日志 logs，一个是user plane function一个是流量管理，一个是session管理

upf

amfd

smfd

上位机只有在6号口 192.168.6.1

5号口是：基站

3、4号口不用，

1 OAM管理

2内网

只有1、2能ssh

问题：

1. 上下行流量低，不稳定（改queue的buffer以后）
2. 终端之间无法ping通

**2022.11.15**

1、将5、6号业务口的socket模式，改成dptk透传模式

2、ipforward 10.20.0.1和10.20.0.2之间能通讯，但是10.20.0.3不行

3、新卡10.20.0.4可以，于是把10.20.0.3烧成10.20.0.33，也可以了，10.20.0.3这个段不行